**کاربرد دیپ سویچ ها:**

* USB: فعال کردن پورت USB
* BOOT0: انتخاب حافظه بوت از روی فلش داخلی یا حافظه خارجی
* SWD: فعال کردن رابط SWD برای پروگرام و دیباگ میکرو. در صورت ON بودن در حالت جیتگ و در حالت OFF بصورت SWD می باشد

**نحوه پروگرام نمودن:**

1. ابتدا هر 3 دیپ سویچ پایین بوده
2. در تنظیمات J-Flash ARM حالت برنامه ریزی را بر روی SWD گذاشته
3. میکروی خود را پروگرام کنید
4. بعد از پروگرام کردن، برای اجرای برنامه دیپ سویچ 2 را ON کرده تا برنامه از روی فلش میکروکنترلر اجرا شود.